**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Obra:** Reforma de Residência Danificada

**Proprietário:**  **DJALMA MIGUEL DA SILVA**

**Localização:** Rua Demosthenes Guanaes Pereira, 1.047

**Cidade**: Birigui-SP.

**1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

Será demolido 131,98 m2 de piso cerâmico, inclusive remoção de entulhos.

Será demolido 105,51 metros de rodapé cerâmico, inclusive remoção de entulhos.

Será demolido 4,73 m3 de contrapiso inclusive remoção de entulhos.

Será demolido o revestimento cerâmico das paredes da Cozinha.

**2 – FUNDAÇÃO**

Serão executadas 16 brocas manuais de concreto armado (diâmetro 25 cm) e profundidade de 2,00 metros abaixo do alicerce.

**3 – ALVENARIA**

Serão executadas costuras das trincas das paredes com armadura de pele e argamassa de cimento e areia (1:3).

**4** **- REVESTIMENTOS**

Será executado chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1:3) em paredes costuradas.

Será executado revestimento em massa única em argamassa de cimento e areia (1: 2 : 8) em paredes costuradas e emboço comum prumado e sarrafeado nas paredes da cozinha, para posterior colocação de revestimento cerâmico.

**5 – PISOS INTERNOS E EXTERNOS**

Será executado 5,98 m3 de contrapiso em lastro de concreto magro sarrafeado (esp. 5 cm) sobre sub-piso apiloado e regularizado, onde a seguir será executada a argamassa de regularização em cimento e areia 1:4 (esp. 2 cm). Será executado 131,98 m2 de piso cerâmico esmaltado extra , para áreas internas, assentes com argamassa colante industrializada (inclusive rejuntamento).

O rodapé (105,51 metros) terá altura de 7 cm e será assentado com argamassa industrializada de cimento colante (incluso rejuntamento).

Serão fornecidas e assentadas 5 soleiras (80 cm de comprimento) de granito (esp. 2 cm).

**6 - ESQUADRIAS**

Será feita a retirada da veneziana do quarto da frente, sem reaproveitamento.

Será feita a retirada, conserto e reassentamento da grade e portões metálicos (metalon) da frente da residência.

Será feita a retirada, conserto e reassentamento da porta de correr metálica da cozinha.

Será fornecida e assentada 1 veneziana metálica de 1,80m x 1,00m.

**7- PINTURA**

Será executada a pintura interna das paredes e tetos em latéx acrílico (2 demãos).

Será executada a pintura externa das paredes, beirais e muros em latéx acrílico (2 demãos).

Será executada a pintura alquídica de acabamento em esmalte sintético acetinado, pulverizada sobre as esquadrias metálicas (2 demãos).

**8 – REVISÃO DA COBERTURA**

Serão retirados 5 m2 de cobertura em telhas de barro (romanas) sem reaproveitamento.

Serão fornecidos e assentados 5 m2 de cobertura em telhas de barro (romanas).

**9 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Serão removidos os entulhos construtivos (inclusive bota-fora).

Será feita a limpeza final de obra.

Birigui, 13 de Setembro de 2.021.

----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA

CREA-SP nº 0601431537 Diretor de Obras

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

JAQUELINE LOPES MANOEL ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretária Adjunta de Obras Secretário de Obras