**MEMORIAL DESCRITIVO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DOS VESTIÁRIOS – ESTÁDIO PEDRÃO

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO DA SILVA NUNES, Nº 1500

BAIRRO: PARQUE DAS NAÇÕES

CIDADE: BIRIGUI – SP

**1- COBERTURA**

Blocos de concreto fck= 25 MPa serão executados nos locais indicados em projeto, com dimensões de 20cm x 15cm e terão 30cm de altura, armados com 4 barras de 5/16”, deixando um comprimento de arranque de 5cm.

Serão executadas e instaladas tesouras em aço soldadas conforme o projeto, chumbadas nos arranques dos blocos em um ponto e apoiadas na viga invertida no segundo ponto. Os banzos superior e inferior serão executados em perfil “U” de dimensões 100mm x 40mm em chapa nº 13, as escoras e os pendurais serão executados em cantoneiras duplas de abas iguais, de dimensões 1 1/4” x 1/8” e as terças serão executadas em viga “G” de dimensões 100m x 40mm x 20mm em chapa nº 13.

O rufo será fixado na viga da arquibancada. Serão instaladas telhas metálicas de perfil trapezoidal galvanizado, fixadas às terças por meio de parafuso autobrocante com porca e arruela de vedação, obedecendo à inclinação indicada em projeto.

**2- FECHAMENTO**

Deverão ser parcialmente demolidas as platibandas existentes (aproximadamente 1,50m de altura x 2,00m de largura), de forma que parte delas sejam aproveitadas no fechamento a ser executado.

Será executado alvenaria em blocos cerâmicos de 9cm x 19cm x 39cm assentados com argamassa de assentamento traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para fechamento do vão entre as telhas e a laje. Sobre o lado externo da alvenaria será aplicado chapisco em argamassa de cimento e areia traço 1:3 e sobre este será aplicado reboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

**Birigui, 04 de maio de 2020.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng.º ALEXANDRE J. S. LASILA

Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Engº SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras