***Memorial Descritivo***

**OBRA:** Reforma de residência de munícipe.  
**PROPRIETÁRIO: VERA LUCIA BARTIERI DE ALMEIDA**

**LOCAL:** Rua Artur Albertini, 2311 – Recanto dos Pássaros.  
**CIDADE:** BIRIGUI – SP.

1. ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS***

Será executada a retirada do piso, contra piso e rodapé da sala e da garagem;

Será executada a demolição da calçada externa.

1. **FUNDAÇÃO**

Serão executadas sete estacas de reação mega, para reforço da fundação.

1. ***ALVENARIA***

Deverão ser realizadas costuras das trincas das paredes de alvenaria com armadura em aço CA-50 com diâmetro de 6mm com fechamento em argamassa mista de cimento e areia 1:3.

1. ***REVESTIMENTOS***

Será executado chapisco fino nas costuras das trincas, em argamassa mista de cimento e areia, no traço 1:3, onde sobre o mesmo será aplicado o emboço liso desempenado (exp. 20mm) em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço (1:2:8).

1. ***PISOS INTERNOS E EXTERNOS***

Deverá ser executado em locais necessários os rodapés e a colocação de pisos de dimensões, classe e preço, dos mesmos que foram retirados anteriormente, onde sob o mesmo, será executado contra piso em lastro de concreto magro (e = 5cm) sobre solo regularizado e apiloado, onde sobre o mesmo será feita a argamassa de regularização, em cimento e areia (1:3) e espessura de 2 cm. Também deverá ser executada a caçada externa com concreto moldado in loco, com espessura de 7 cm.

1. ***ESQUADRIAS***

Serão retirados dois portões metálicos de correr, com dimensões de 3,50m x 2,50m, que se apresentam desnivelados. Após os reparos, os mesmos serão reassentados no mesmo local.

1. ***PINTURA***

Será feita a aplicação de Massa corrida PVA 2 demãos nos locais que houverem reparos nos trincos e aplicação de pintura das paredes internas, externas e no teto da residência, com tinta látex PVA (2 demãos),

1. ***COBERTURA***

Serão retiradas todas as telhas de fibrocimento, e após os reparos na estrutura, serão reaproveitadas e recolocadas. Em uma determinada área, serão executados os serviços de fornecimento e instalação de telhas de fibrocimento.

Será retirada a estrutura metálica que está sob os portões da garagem. Após os reparos no portão, a mesma viga treliça será reaproveitada.

1. ***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***

Deverá ser realizada a remoção dos entulhos com caçamba metálica e a limpeza final e geral da obra, eliminando todos os entulhos construtivos e impurezas nas esquadrias, vidros, paredes e pisos.

Birigui, 14 de Maio de 2.018.

----------------------------------------- ----------------------------------------

**Eng.º MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA**

Diretor Depto.Obras e Projetos Secretário Adjunto de Obras

**--------------------------------------------------**

**Engº SAULO GIAMPIETRO**

Secretário de Obras