***Prefeitura Municipal de Birigui***



***ESTADO DE SÃO PAULO***

***CNPJ 46 151 718/0001-80***

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** Retirada da Cobertura da Quadra Coberta do CEU das Artes  
**PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**LOCAL:**  Rua das Tulipas esq. c/ Rua dos Jasmins – Barro Ivone Alves Palma.  
**CIDADE:** BIRIGUI – SP.

**1 – SERVIÇOS PRELIMINARES**

Serão fornecidos e montados andaimes tubulares tipo fachadeiro c/ altura até 10 metros.

Será executado o descimbramento de madeira existente.

**2 – RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E ENTELAMENTO**

Serão retirados 8 projetores de sobrepor c/ 1 lâmpada de vapor metálico

Será executada a retirada de 401,16 m2 de rede de nylon instalada no local.

**3 – RETIRADA DE TELHAMENTO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES**

Será feito a retirada (com reaproveitamento) de 24,30 metros de cumeeira de cobertura p/ telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm da Quadra de Esportes.

Será feito a retirada com reaproveitamento de 410,67 m2 de cobertura em telhas de chapa galvanizada trapezoidal 0,5mm pré-pintada da Quadra de Esportes.

Será feito a retirada com reaproveitamento 280,16 m2 de fechamentos das testeiras laterais, em telhas de chapa galvanizada trapezoidal 0,5mm pré-pintada da Quadra de Esportes.

Será fornecida e instalada 120,00 m2 de lona plástica preta p/ proteção e cobertura das telhas que serão retiradas.

**4 – RETIRADA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA**

Serão retiradas com reaproveitamento as terças (perfil UENR 100x80x25x2,28), travas das terças (perfil UENR 50x25x10x2,00), contraventamento das travas (barra lisa D = 6,3mm) e contraventamento das tesouras (barra lisa D = 10mm), sendo que as mesmas serão depositadas na área externa do prédio.

Serão retiradas com reaproveitamento 8 treliças laterais metálicas com banzos em perfil C 100x40x2,00 e cantoneiras duplas L 40 x 1,90.

***Prefeitura Municipal de Birigui***



***ESTADO DE SÃO PAULO***

***CNPJ 46 151 718/0001-80***

Serão retiradas com reaproveitamento 5 tesouras metálicas, que possuem banzos inferior e superior em perfil C 150x60x3,42, com montantes verticais e escoras diagonais em perfil L 40 x 3,80 duplo, sendo que as mesmas serão depositadas na área externa do prédio do CEU das Artes.

Serão retirados com reaproveitamento 4 travamentos centrais dos banzos das tesouras (perfil C 150x60x3,42).

**5 – RETIRADA DAS CALHAS e CONDUTORES**

Será feito a retirada c/ reaproveitamento de 48,60 metros de calha de chapa galvanizada existente.

Será feita a retirada parcial de 20 metros de condutores de PVC branco (D = 100 mm).

Birigui, 11 de Janeiro de 2.023.

----------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA

CREA-SP nº 0601431537 Diretor de Obras

--------------------------------------------------------------------

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras