***Memorial Descritivo***

**OBRA:** Reforma de residência de munícipe.  
**PROPRIETÁRIO: ALEXANDRE ROBERTO MARIN PEREIRA**

**LOCAL:** Rua Antônio Polizel, 152 – Residencial Art Ville  
**CIDADE:** BIRIGUI – SP.

1. ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS***

Será executada a retirada do piso e contra piso da banheiro e dormitório;

Será executada a remoção do reboco do dormitório.

Será executada a remoção do azulejo do banheiro.

Será executada a remoção do concreto desempenado do Quintal e Passeio.

1. ***FUNDAÇÃO***

Serão executadas três estacas de reação mega, para reforço da fundação.

1. ***REVESTIMENTOS***

Nas paredes do dormitório, será executado chapisco fino em argamassa mista de cimento e areia, no traço 1:3, onde sobre o mesmo será aplicado o emboço liso desempenado (exp. 20mm) em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço (1:2:8).

Nas paredes do banheiro será executado o assentamento de azulejos.

1. ***PISOS INTERNOS E EXTERNOS***

Deverá ser executado em locais necessários a colocação de pisos de dimensões, classe e preço, dos mesmos que foram retirados anteriormente, onde sob o mesmo, será executado contra piso em lastro de concreto magro (e = 5cm) sobre solo regularizado e apiloado, onde sobre o mesmo será feita a argamassa de regularização, em cimento e areia (1:3) e espessura de 2 cm. Também deverá ser executado o piso de concreto desempenado no quintal e passeio, com espessura de 7 cm.

1. ***ESQUADRIAS***

Será retirada uma veneziana do dormitório com dimensão de 1,50mx1,00m e um vitrô basculante no banheiro com dimensão de 0,80mx0,80m. Após os reparos, os mesmos serão reassentados no mesmo local.

1. ***PINTURA***

Será feita a aplicação de pintura das paredes internas e teto da residência com tinta látex PVA (2 demãos). Nas paredes externas será feita a aplicação de pintura com tinta látex acrílica (2 demãos).

1. **IMPERMEABILIZAÇÃO**

Nas paredes do box do banheiro será aplicada uma camada de argamassa de cimento com aditivo.

1. ***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***

Deverá ser realizada a remoção dos entulhos com caçamba metálica e a limpeza final e geral da obra, eliminando todos os entulhos construtivos e impurezas nas esquadrias, vidros, paredes e pisos.

Birigui, 09 de Abril de 2.018.

----------------------------------------- ----------------------------------------------

**Eng.º MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA**

Diretor Depto.Obras e Projetos Secretário Adjunto de Obras

**-----------------------------------------------------------------**

**Arqtº MILTON LOT JUNIOR**

Secretário de Obras