**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Obra:** Reforma de Residência Danificada

**Proprietária:**  **NAIR APARECIDA GOMES**

**Localização:** Rua Vitório Moretti, 812 – Jardim São Braz

**Cidade**: Birigui-SP.

**1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

Será demolido 10,80 m2 de piso cimentado liso queimado, inclusive remoção de entulhos.

Será demolido 10,80 m2 de contrapiso inclusive remoção de entulhos.

Será demolido parte da calçada de concreto (passeio) e parte do piso do corredor externo em concreto simples.

**2 – FUNDAÇÃO**

Serão executados 6 brocas manuais de concreto armado (diâmetro 25 cm) na Despensa.

**3 – ALVENARIA**

Serão executados 29,50 metros de reparos de trincas rasas com armadura de pele e argamassa de cimento e areia (1:3).

**4** **- REVESTIMENTOS**

Será executado 2,95 m2 de chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1:3) nas costuras das paredes trincadas.

Será executado 2,95 m2 de reboco em argamassa de cimento e areia (1:2:8) nas costuras das paredes trincadas.

Será executado 0,30 m2 de revestimento cerâmico para parede em placas esmaltadas.

**5 – PISOS INTERNOS E EXTERNOS**

Será executado 0,54 m3 de contrapiso na Despensa, em lastro de concreto magro sarrafeado (esp. 5 cm) sobre solo previamente apiloado e regularizado. Será executado 10,80 m2 de piso cimentado liso queimado (esp. 2 cm).

Será executada parte da calçada (passeio) e parte do piso do corredor externo em concreto moldado in loco (esp. 7 cm).

**6 – ÁGUAS PLUVIAIS**

Será executada uma rede de captação e escoamento de águas pluviais, com a execução de uma caixa coletora de alvenaria (localizada no corredor externo), medindo 0,50m x 0,30m x 0,30m (altura), interligada a uma tubulação de PVC (branco) diâmetro 100 mm, que deságua na guia e sarjeta.

**7 - PINTURA**

Será executada a pintura interna das paredes da Despensa em latéx acrílico (2 demãos).

Será executada a pintura externa das paredes da Despensa, parte da fachada e parte do corredor externo em latéx acrílico (2 demãos).

**8 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Serão removidos os entulhos construtivos (inclusive bota-fora).

Será feita a limpeza final de obra.

Birigui, 16 de Setembro de 2.021.

----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA

CREA-SP nº 0601431537 Diretor de Obras

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

JAQUELINE LOPES MANOEL ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretária Adjunta de Obras Secretário de Obras