***Memorial Descritivo***

**OBRA:** Reforma de residência de munícipe.  
**PROPRIETÁRIO: ANTÔNIO CARLOS ZANI**

**LOCAL:** Rua Carlos Carvalho Rosa, 374 – Silvares  
**CIDADE:** BIRIGUI – SP

1. ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS***

Será executada a demolição da calçada externa.

Será executada a demolição da calçada interna nos locais onde forem realizas as estacas de reação.

1. **FUNDAÇÃO**

Serão executadas quatro estacas de reação “mega”, para reforço da fundação.

1. ***ALVENARIA***

Deverão ser realizadas costuras das trincas das paredes de alvenaria com armadura em aço CA-50 com diâmetro de 6mm com fechamento em argamassa mista de cimento e areia 1:3.

1. ***REVESTIMENTOS***

Será executado chapisco fino nas costuras das trincas, em argamassa mista de cimento e areia, no traço 1:3, onde sobre o mesmo será aplicado o emboço liso desempenado (exp. 20mm) em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço (1:2:8).

1. ***PISOS***

Deverá ser executada parte da calçada externa e interna com concreto moldado in loco, com espessura de 7 cm.

1. ***PINTURA***

Será feita a aplicação de Massa corrida PVA 2 demãos nos locais que houverem reparos nos trincos e aplicação de pintura das paredes internas e no teto da residência, com tinta látex PVA (2 demãos), nas paredes externas será feita a aplicação de pintura das paredes com tinta látex acrílica.

1. ***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***

Deverá ser realizada a remoção dos entulhos com caçamba metálica e a limpeza final e geral da obra, eliminando todos os entulhos construtivos e impurezas nas esquadrias, vidros, paredes e pisos.

Birigui, 12 de Fevereiro de 2.019.

----------------------------------------- ----------------------------------------

**Eng.º MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA**

Diretor Depto.Obras e Projetos Secretário Adjunto de Obras

**--------------------------------------------------**

**Engº SAULO GIAMPIETRO**

Secretário de Obras